**Anexa 1 - Fișele Tehnice pentru produsele solicitate (Document separat)**

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 1MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Emondor de inaltime pentru toaletat pomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Emondor de inaltime**Tip motor: **Termic (benzina)**Putere motor: min **1.05 kW**Putere motor: min **1.4 CP**Capacitate cilindrica: min **31.1 cmc**Volum rezervor benzina: min **0.53 l**Volum rezervor ulei: min **220 ml** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 2MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Motocoasa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**Motocoasa **Putere de min 7.5 CP****Lățime de tăiere generoasă****Sistem de tăiere dublu****Manevrabilitate îmbunătățită****Cutie de viteze cu 2 rapoarte** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 4MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Troliu manual cu cablu 5400 kg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**Troliu manual cu cablu 5400 kg **Capacitate de ridicare 5400 kg****Lungime cablu 20 m****Sarcina maxima de lucru la ridicare 6750 kg**  |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 5MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASINA DE TUNS GARD VIU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**MASINA DE TUNS GARD VIU**Ideal pentru tunderea gardurilor vii dense****Dispune de 3 selectii electronice de viteza****rezistenta la apa** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 6MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem combinat pentru lucrări de îngrijire

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**Sistem combinat pentru lucrări de îngrijire**Cilindree 36 cm cubi****Putere 1,48 kw** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 7MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Motocultor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Motocultor****Dimensiune motocultor lungime lățime înălțime: 2200 mm x 1250 mm x 1220 mm****Echipat cu freză cu scaun și cu plug cu un singur brăzdar****Putere motor: 12 CP** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 8MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Tocator crengi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Tocator crengi** Putere motorului: 15 CPDiametru disc de tăiere: 630 mmNumăr cuțite: 4 + 1 contra cuțitDiametru maxim de tăiatLemne verzi/esență moale: 130 mmLemne verzi/esență tare: 80 mmLemne uscate/esență tare: 60 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 9MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Clinometru/busola**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Clinometru/busola**Precizie 1/4 °    Intervalul de intercalare 0,5 °    Scara: panta ± 90 °, panta%    Dioptrie reglabila    Sarcina dubla pentru safir    Capsula umplute cu lichid pentru o functionare stabila**Busola** Precizie 1/3 °    Intervalul de intercalare 0,5 °    Scara: Azimut 360 °, inversat 360 °    Dioptrie reglabila |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 19MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Masina taiere iarbă înaltă, defrișare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Masina taiere iarbă înaltă, defrișare**Sistem de taiere cutitSuprafata recomandata 5000 m2Latime de lucru 65 cmInaltime de taiere 5 / 8.5 cmTractiune prin rotiViteze 7+1Tip motor pe benzina 4TMarca motor HondaModel motor GXV390Cilindree 389 cm3Putere 3.9 kWMasa neta 150Tip produs motoutilajTip cositoare iarba |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 22MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Atomizor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Atomizor**Capacitate cilindrică cm³ 63,3Greutate kg 1) 12,2Nivel presiune acustică dB(A) 2) 97Nivel putere acustică dB(A) 2) 109Nivel putere acustică dB(A) 2) 108Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 1,9Capacitate Container dm3 14Debit maxim aer m3/h 4) 1.300Lățime de pulverizare pe orizontală m 14,5Debit maxim aer cf/min 4) 765Viteza la putere maximă Um 9.000Putere kW/CP 2,9/3,9Lăţime de pulverizare pe verticală m 10,5Volum rezervor l 1,70Volum rezervor carburant oz 57,5Turaţie ralanti Um 3.000Debit de aer cu duza rotundă m3/h 5) 920Viteză de ieșire m/s 5) 90Debit de aer cu duza rotundă cf/min 5) 542 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 23MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Foreză profesională (Motoburghiu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Foreză profesională (Motoburghiu)**Putere motor (CP): 1.9Putere motor (kW): 1.4Capacitate cilindrica (cmc): 36.3Capacitate rezervor combustibil (l): 0.71Tip alimentare cu motor termicDiametru maxim de gaurire (mm): 300 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 24MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Maşina de bătut stâlpi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Maşina de bătut stâlpi** Masina de batut stalpi 2.5 Nm, 1350 bpm, motor 52 CC, 2T, Detoolz DZ-C233 este un produs robust, eficient si usor de utilizat pentru operatii de batut stalpi in ferme, garduri de livada sau bariere etc.  |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 25MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Despicător electric vertical de lemn, hidraulic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Despicător electric vertical de lemn, hidraulic**Tip motorElectricAlimentare230V, 50 HzPutere motor3,0 kWTuratie motor2.850 RPMPutere maxima despicare10 tDimensiune bustean (L max./ Ø max.)650 mm / 400 mmCursa cutit despicare192 mmCapacitate rezervor ulei hidraulic7,5 lFactor de protectieIP54Dimensiuni ambalaj (LxlxH)710x450x1.170 mmGreutate neta / bruta108 / 116 kg |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 26MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Hranitor automat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Hranitor automat**Alimentator automat Light 6 VAlimentator automat cu rezistenta la apa impermeabila,Cronometru digital, distribuind pana la de 6 ori pe zi, alimentând 1 pana la 60 sec., motorputere reglabilă 100%, 75% și 50%,Cronometru 24 de ore.Utilizarea cu baterie 6V (510024) (baterie si panoul solar nu este inclus).Dimensiunea (H x L x L) 510024:Aproximativ 22,5 x 14,5 x 14,5 cm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 27MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Laminator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Laminator**Formatul max. DIN A2Înălțime 112mmLățime 691mmAdâncime 271mmTimp de încălzire 6 minGrosimea max. a foliei 350 µmGrosimea min. a foliei 75 µmNumărul de role de încălzire 6 buc.Tehnica de încălzire - role de încălzireViteza max. 1200 mm/minGreutatea 20 kgReglarea temperaturii variabilăLățimea de lucru 480 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 28MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Foarfeca de gard viu cu acumulator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Foarfeca de gard viu cu acumulator** Timpul de funcționare al acumulatorului cu AP 300 S (3) - bis 130 min.Lungime de tăiere - 75 cmTensiune nominală - 36 VGreutate - 4,4 kgNivelul presiunii sonore - 84 dB(A) 1) |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 29MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Set motocoasă cu acumulator cu 2 baterii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Set motocoasă cu acumulator cu 2 baterii**Tensiune nominală - 36VGreutate - 2,6 kg 1 )Nivelul de presiune al sunetului - 74 dB(A) 2 )Nivel de putere sonoră - 89 dB(A) 2 )Valoarea vibrației stânga/dreapta - 4/4 m/s² 3 )Lungime totală - 149 cmDiametrul cercului de tăiere- 280 mmBaterie recomandată - AK 10 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 31MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Scară de aluminiu profesională cu 3 tronsoane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Scară de aluminiu profesională cu 3 tronsoane**Incarcare maxima admisibila: 150kgLonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudatLatime tronsoane: 350 / 420 / 480 mmDimensiuni lonjeroane: 94 x 25 mmDimensiuni trepte: 28 x 28 mmDistanta intre trepte: 280 mmBalamale si fixatori cu sigurante din otel zincatChingi de protectie la deschidereRigidizari din aluminiu la mijlocul scarii2 traverse din aluminiu la bazeDopuri de plastic antiderapante la capete |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 32MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Mașină de tuns gazon pe acumulatori , cu 2 acumulatori și încărcător**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Mașină de tuns gazon pe acumulatori , cu 2 acumulatori și încărcător** Putere brută la turaţia prestabilită -0,55 kWPutere brută la turaţia prestabilită - 3.200 rpmMaterial punte de tăiere - Plastic ABSJante, material PlasticCap tăietor Metode de tăiereColectare/BioClip®/Evacuare posterioarăLăţime de tăiere 42 cmKit BioClip® Disponibil ca accesoriuTrepte de tăiere pe înălţime - 7Reglaj înălţime de tăiere - CentralÎnălţime de tăiere, min-max max 75 mmÎnălţime de tăiere, min-max min 25 mmSistem de antrenare Sistem tracţiune Autopropulsie, o vitezăRoţi motrice - SpateViteză de deplasare înainte, min-max max 4 km/hViteză de deplasare înainte, min-max min 0 km/h |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 35MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Tractoraş de tuns iarba pe benzină**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Tractoraş de tuns iarba pe benzină**Lățime de tăiere - 95 cmÎnălțime de secționare - 35 - 90 mmCapacitate rezervor - 9 lTip motor - EVC 4000.1Cilindree - 452 cm³ |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 21MDIPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor(denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali****Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău****Aparat pentru ascutit lantul drujbelor****Putere: 85 W****Viteza maxima: 4800 RPM** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,