**Anexa 1 - Fișele Tehnice pentru produsele solicitate (Document separat)**

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 1MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Emondor de inaltime pentru toaletat pomi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Emondor de inaltime**  Tip motor: **Termic (benzina)**  Putere motor: min **1.05 kW**  Putere motor: min **1.4 CP**  Capacitate cilindrica: min **31.1 cmc**  Volum rezervor benzina: min **0.53 l**  Volum rezervor ulei: min **220 ml** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 2MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Motocoasa

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  Motocoasa  **Putere de min 7.5 CP**  **Lățime de tăiere generoasă**  **Sistem de tăiere dublu**  **Manevrabilitate îmbunătățită**  **Cutie de viteze cu 2 rapoarte** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 4MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Troliu manual cu cablu 5400 kg

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  Troliu manual cu cablu 5400 kg   **Capacitate de ridicare 5400 kg**  **Lungime cablu 20 m**  **Sarcina maxima de lucru la ridicare 6750 kg** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 5MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: MASINA DE TUNS GARD VIU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  MASINA DE TUNS GARD VIU  **Ideal pentru tunderea gardurilor vii dense**  **Dispune de 3 selectii electronice de viteza**  **rezistenta la apa** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 6MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem combinat pentru lucrări de îngrijire

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  Sistem combinat pentru lucrări de îngrijire  **Cilindree 36 cm cubi**  **Putere 1,48 kw** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 7MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Motocultor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Motocultor**  **Dimensiune motocultor lungime lățime înălțime: 2200 mm x 1250 mm x 1220 mm**  **Echipat cu freză cu scaun și cu plug cu un singur brăzdar**  **Putere motor: 12 CP** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 8MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Tocator crengi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Tocator crengi**  Putere motorului: 15 CP  Diametru disc de tăiere: 630 mm  Număr cuțite: 4 + 1 contra cuțit  Diametru maxim de tăiat  Lemne verzi/esență moale: 130 mm  Lemne verzi/esență tare: 80 mm  Lemne uscate/esență tare: 60 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 9MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Clinometru/busola**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Clinometru/busola**  Precizie 1/4 °     Intervalul de intercalare 0,5 °     Scara: panta ± 90 °, panta%     Dioptrie reglabila     Sarcina dubla pentru safir     Capsula umplute cu lichid pentru o functionare stabila **Busola**  Precizie 1/3 °     Intervalul de intercalare 0,5 °     Scara: Azimut 360 °, inversat 360 °     Dioptrie reglabila |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 19MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Masina taiere iarbă înaltă, defrișare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Masina taiere iarbă înaltă, defrișare**  Sistem de taiere cutit  Suprafata recomandata 5000 m2  Latime de lucru 65 cm  Inaltime de taiere 5 / 8.5 cm  Tractiune prin roti  Viteze 7+1  Tip motor pe benzina 4T  Marca motor Honda  Model motor GXV390  Cilindree 389 cm3  Putere 3.9 kW  Masa neta 150  Tip produs motoutilaj  Tip cositoare iarba |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 22MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Atomizor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Atomizor**  Capacitate cilindrică cm³ 63,3  Greutate kg 1) 12,2  Nivel presiune acustică dB(A) 2) 97  Nivel putere acustică dB(A) 2) 109  Nivel putere acustică dB(A) 2) 108  Valoarea vibrațiilor, dreapta m/s2 3) 1,9  Capacitate Container dm3 14  Debit maxim aer m3/h 4) 1.300  Lățime de pulverizare pe orizontală m 14,5  Debit maxim aer cf/min 4) 765  Viteza la putere maximă Um 9.000  Putere kW/CP 2,9/3,9  Lăţime de pulverizare pe verticală m 10,5  Volum rezervor l 1,70  Volum rezervor carburant oz 57,5  Turaţie ralanti Um 3.000  Debit de aer cu duza rotundă m3/h 5) 920  Viteză de ieșire m/s 5) 90  Debit de aer cu duza rotundă cf/min 5) 542 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 23MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Foreză profesională (Motoburghiu)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Foreză profesională (Motoburghiu)**  Putere motor (CP): 1.9  Putere motor (kW): 1.4  Capacitate cilindrica (cmc): 36.3  Capacitate rezervor combustibil (l): 0.71  Tip alimentare cu motor termic  Diametru maxim de gaurire (mm): 300 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 24MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Maşina de bătut stâlpi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Maşina de bătut stâlpi**  Masina de batut stalpi 2.5 Nm, 1350 bpm, motor 52 CC, 2T, Detoolz DZ-C233 este un produs robust, eficient si usor de utilizat pentru operatii de batut stalpi in ferme, garduri de livada sau bariere etc. |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 25MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Despicător electric vertical de lemn, hidraulic**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Despicător electric vertical de lemn, hidraulic**  Tip motorElectric  Alimentare230V, 50 Hz  Putere motor3,0 kW  Turatie motor2.850 RPM  Putere maxima despicare10 t  Dimensiune bustean (L max./ Ø max.)650 mm / 400 mm  Cursa cutit despicare192 mm  Capacitate rezervor ulei hidraulic7,5 l  Factor de protectieIP54  Dimensiuni ambalaj (LxlxH)710x450x1.170 mm  Greutate neta / bruta108 / 116 kg |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 26MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Hranitor automat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Hranitor automat**  Alimentator automat Light 6 V  Alimentator automat cu rezistenta la apa impermeabila,  Cronometru digital, distribuind pana la de 6 ori pe zi, alimentând 1 pana la 60 sec., motor  putere reglabilă 100%, 75% și 50%,  Cronometru 24 de ore.  Utilizarea cu baterie 6V (510024) (baterie si panoul solar nu este inclus).  Dimensiunea (H x L x L) 510024:  Aproximativ 22,5 x 14,5 x 14,5 cm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 27MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Laminator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Laminator**  Formatul max. DIN A2  Înălțime 112mm  Lățime 691mm  Adâncime 271mm  Timp de încălzire 6 min  Grosimea max. a foliei 350 µm  Grosimea min. a foliei 75 µm  Numărul de role de încălzire 6 buc.  Tehnica de încălzire - role de încălzire  Viteza max. 1200 mm/min  Greutatea 20 kg  Reglarea temperaturii variabilă  Lățimea de lucru 480 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 28MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Foarfeca de gard viu cu acumulator**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Foarfeca de gard viu cu acumulator**  Timpul de funcționare al acumulatorului cu AP 300 S (3) - bis 130 min.  Lungime de tăiere - 75 cm  Tensiune nominală - 36 V  Greutate - 4,4 kg  Nivelul presiunii sonore - 84 dB(A) 1) |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 29MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Set motocoasă cu acumulator cu 2 baterii**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Set motocoasă cu acumulator cu 2 baterii**  Tensiune nominală - 36V  Greutate - 2,6 kg 1 )  Nivelul de presiune al sunetului - 74 dB(A) 2 )  Nivel de putere sonoră - 89 dB(A) 2 )  Valoarea vibrației stânga/dreapta - 4/4 m/s² 3 )  Lungime totală - 149 cm  Diametrul cercului de tăiere- 280 mm  Baterie recomandată - AK 10 |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 31MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Scară de aluminiu profesională cu 3 tronsoane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Scară de aluminiu profesională cu 3 tronsoane**  Incarcare maxima admisibila: 150kg Lonjeroane si trepte din aliaj de aluminiu extrudat Latime tronsoane: 350 / 420 / 480 mm Dimensiuni lonjeroane: 94 x 25 mm Dimensiuni trepte: 28 x 28 mm Distanta intre trepte: 280 mm Balamale si fixatori cu sigurante din otel zincat Chingi de protectie la deschidere Rigidizari din aluminiu la mijlocul scarii 2 traverse din aluminiu la baze Dopuri de plastic antiderapante la capete |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 32MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Mașină de tuns gazon pe acumulatori , cu 2 acumulatori și încărcător**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Mașină de tuns gazon pe acumulatori , cu 2 acumulatori și încărcător**  Putere brută la turaţia prestabilită -  0,55 kW  Putere brută la turaţia prestabilită - 3.200 rpm  Material punte de tăiere - Plastic ABS  Jante, material Plastic  Cap tăietor  Metode de tăiere  Colectare/BioClip®/Evacuare posterioară  Lăţime de tăiere 42 cm  Kit BioClip® Disponibil ca accesoriu  Trepte de tăiere pe înălţime - 7  Reglaj înălţime de tăiere - Central  Înălţime de tăiere, min-max max 75 mm  Înălţime de tăiere, min-max min 25 mm  Sistem de antrenare  Sistem tracţiune Autopropulsie, o viteză  Roţi motrice - Spate  Viteză de deplasare înainte, min-max max 4 km/h  Viteză de deplasare înainte, min-max min 0 km/h |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 35MDIPT –

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Tractoraş de tuns iarba pe benzină**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Tractoraş de tuns iarba pe benzină**  Lățime de tăiere - 95 cm  Înălțime de secționare - 35 - 90 mm  Capacitate rezervor - 9 l  Tip motor - EVC 4000.1  Cilindree - 452 cm³ |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 21MDIPT

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău**  **Aparat pentru ascutit lantul drujbelor**  **Putere: 85 W**  **Viteza maxima: 4800 RPM** |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,