**Anexa 1 - Fișele Tehnice pentru produsele solicitate (Document separat)**

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 17MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Cort 4 persoane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  Cort 4 persoane  Structură cu bețe, o cameră și living spațios. |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 18MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Lunetă de armă pentru vânătoare 2-16x50**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Lunetă de armă pentru vânătoare 2-16x50**  Diametrul pupilei de iesire: 8.1 - 3.1 mm  Camp vizual (m/100m) : 21.0 - 2.6  Camp vizual (grade): 12.0 - 1.5  Corectie dioptrica (dpt): -3 la +2  Transmisia luminii: 93%  Factor crepuscular: 5.7 - 28.3  Corectie punct de impact per click (mm/100m): 10  Corectie paralaxa: 50 - infinit  Ajustare verticala/orizontala maxima (m/100m): 1.5  Marire: 2-16x  Diametru efectiv al obiectivului: 16,3-50 mm  Lungime: 356 mm  Greutate: 675 g  Temperatura de functionare: (-20º C/+55º C)  Temperatura de depozitare: (-30º C/+70º C) |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 20MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dulap metalic pentru arme de vanatoare**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Dulap metalic pentru arme de vanatoare**  Dimensiuni exterioare ( î x L x a ): min 1450 x 300 x 340 mm  Dimensiuni interioare ( î x L x a ): min  1440 x 290 x 255 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 21MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  Dispozitiv de ascuţit lanţul de motoferăstrău  Aparat pentru ascutit lantul drujbelor  Putere: 85 W  Viteza maxima: 4800 RPM |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 33MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Camera de congelare cu agregat , cu dimensiunile 1800x1500x2200**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Camera de congelare cu agregat , cu dimensiunile 1800x1500x2200**  Alimentare: 230V Putere electrica: 1.2kW Putere compresor: 1.5Hp Putere compresor (Evaporare -8°C si Condensare +50°C): 983W Putere compresor (Evaporare -8°C si Condensare +40°C): 1264W Dimensiuni (LxAxH): 2100x2100x2200mm Volum: 6.91mc Grosime pereti: 120mm Temperatura: -18°/-22°C Densitate spuma injectata: 42kg/mc Dimensiuni usa (LxA): 700x1900mm Cu agregat monobloc Conexiuni panouri rezistente la aer, caldura si abur Grosime perete de 120mm, panouri de tavan si podea de 100mm Iluminare interioara cu LED |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,

# F5 - FIȘA TEHNICĂ Nr. 34MDIPT – lot 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ușă metalică antiefracție pentru magazia de armament**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. crt. | Speciații tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondența propunerii tehnice cu speciﬁcațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Furnizor  (denumire, adresă, telefon, fax) |
| **0** | **1** | **2** | **3** |
| **1** | **Parametri tehnici și funcționali**  **Ușă metalică antiefracție pentru magazia de armament**  GROSIME TABLA 1,5 mm ,  GROSIME FOAIE USA 90 MM ,  BLINDAJ ZONA BROASTE OTEL 3MM ,  TOC METALIC 110 mm grosime , CONTRAPLACA REGLABILA ,  PANOU EXTERIOR MDF 12 mm grosime, acoperit cu PVC ,  PANOU INTERIOR MDF 12 mm grosime, acoperit cu PVC ,  GARNITURI DE ETANSARE SCHLEGEL + EPDM - Germania (echivalent sau superior)  BALAMALE Diametrul de 22 mm, cu rulment si autocentrare, peste 500000 cicluri de deschidere ,  VOPSEA FOAIE OTEL Acoperita cu vopsea pulbere polimerica "MUAR", tratata impotriva coroziunii ,  IZOATIE FOAIE USA vata bazaltica Knauf 50 mm |  |  |
| **2** | **Speciații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare** |  |  |
| **3** | **Condiții privind conformitatea cu standardele relevante** |  |  |
| **4** | **Condiții de garanție și postgaranție**  Conform prevederilor den caietul de sarcini |  |  |
| **5** | **Alte condiții cu caracter tehnic** |  |  |

Întocmit,